|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **B E T R I E B S A N W E I S U N G** | *Datum, Firmenstempel, Unterschrift* |
| **Geltungsbereich** |
| **Umgang mit Maschinen, Geräten und Arbeitsmitteln****Benutzen von Leitern und Tritten** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | * Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen.
 |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | * Leitern und Tritte vor Benutzung überprüfen
* Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen. Schwerpunkt beachten
* Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten
* Spreizeinrichtung vor dem Besteigen spannen
* Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen
* Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen
* An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden
* Den richtigen Anstellwinkel von 65° bis 75° grundsätzlich einhalten
* Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen
* Anlegeleitern mindestens 1 m (ca. vier Sprossen) über die Austrittsstelle hinausragen lassen
* Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr)
* Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten
* Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen
* Standfläche maximal 7,0 m über der Aufstellfläche
* Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg
* Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt zwei Stunden pro Schicht
* Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m² Windfläche mitnehmen
* Keine Stoffe und Geräte benutzen, die eine zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe oder Schweißen)
* Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind
* Leitern nicht provisorisch reparieren und nicht behelfsmäßig verlängern
 |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen.
* Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben.
* Vorgesetzte und Leiterbeauftragten informieren
 |  |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* Notruf: 112
* Unfall melden
 |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
* Leiterbeauftragter:
 |  |
|  |
|  | Datum:       Unterschrift:       |  |