|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **B E T R I E B S A N W E I S U N G** | *Datum, Firmenstempel, Unterschrift* | |
| **Geltungsbereich** |
| **Umgang mit Maschinen, Geräten und Arbeitsmitteln**  **Benutzen von Leitern und Tritten** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
|  | * Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, ein Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen. | | |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
|  | * Leitern und Tritte vor Benutzung überprüfen * Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen. Schwerpunkt beachten * Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten * Spreizeinrichtung vor dem Besteigen spannen * Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen * Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen * An Treppen und anderen unebenen Standorten einen sicheren Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwenden * Den richtigen Anstellwinkel von 65° bis 75° grundsätzlich einhalten * Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einem zweiten Mann festhalten lassen * Anlegeleitern mindestens 1 m (ca. vier Sprossen) über die Austrittsstelle hinausragen lassen * Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr) * Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten * Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter nicht besteigen * Standfläche maximal 7,0 m über der Aufstellfläche * Gesamtgewicht von Werkzeug und Material nicht mehr als 10 kg * Arbeiten in mehr als 2,0 m Höhe nicht länger als insgesamt zwei Stunden pro Schicht * Im Freien keine Gegenstände mit mehr als 1,0 m² Windfläche mitnehmen * Keine Stoffe und Geräte benutzen, die eine zusätzliche Gefahr darstellen (z. B. Gefahrstoffe oder Schweißen) * Leitern und Tritte so aufbewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind * Leitern nicht provisorisch reparieren und nicht behelfsmäßig verlängern | | |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | | |
|  | * Schadhafte Leitern und Tritte sind der Benutzung zu entziehen. * Leitern aus Holz dürfen keine deckenden Farbanstriche haben. * Vorgesetzte und Leiterbeauftragten informieren | | |  |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * Notruf: 112 * Unfall melden | | |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | |
|  | * Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. * Leiterbeauftragter: | | |  |
|  | | | | |
|  | Datum:       Unterschrift: | | |  |